           Гидрозащита дома и водоотвод
О том, как защитить свой дом 
от грунтовых и дождевых вод. 
Добрый день, уважаемая редакция! Свой загородный домик (кирпич, 100 кв.м) я построил еще 10 лет назад. Если раньше он практически не эксплуатировался зимой, то сегодня, когда я ушел на пенсию, он стал постоянным местом проживания. Дом стоит на пригорке, что, казалось бы исключает какие-либо подтопления и т.п. Другими словами, когда строился дом, проблема отвода дождевых и грунтовых вод даже не рассматривалась. Стыдно признаться, но все это время дом даже не имел отмостки. Вероятно, вследствие этого сейчас “гудит” штукатурка в большей степени ближе к фундаменту. При ее отбивании выяснилось, что она отваливается с поверхностным слоем кирпича. Как пенсионер с небольшим бюджетом, я не имею возможности обратиться в специализированную фирму поэтому обращаюсь к вам. 

Подскажите, пожалуйста, как с наименьшими затратами защитить свой дом от грунтовых и дождевых вод. Что необходимо знать о дренаже хозяину дома, если будут использоваться строители не специализирующиеся в этой области, как избежать ошибок?

Ответ:   В рассматриваемой ситуации начисто проигнорирован один из ключевых постулатов проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений – отвод влаги (в любых ее проявлениях) от ограждающих конструкций. Без принятия мер по гидрозащите и водоотводу, продолжительность «жизни» дома в условиях российского климата сокращается на порядок. 
     В одном из предыдущих номеров  рассматривался вопрос гидроизоляции фундамента. Не менее важный аспект защиты дома – отвод от него дождевой и талой воды. Мероприятия по водоотводу материализуются вполне конкретными решениями, предусматривающими для каждой ситуации виды и объемы работ, конструкции и материалы, изделия и оборудование. Все это, естественно, имеет под собой вполне материальную основу. Увы, но полумерами и без средств не обойтись.
     Вопреки мнению автора письма, расположение дома на пригорке, вовсе не исключает проникновения влаги в тело его ограждающих конструкций. В комплексную систему водоотвода от жилого дома, прямо или косвенно, входят, помимо самой кровли, ее свесы, оконные отливы, воронки, трубы, желоба, отмостка, пристенный и поверхностный дренажи, лотки, решетки и пр. Все это, вместе взятое, предусматривается вовсе не для красоты. 

     Система водопонижения снижает уровень грунтовых вод, собирает воду и выводит ее за пределы участка. Система водоотвода включает в себя дренаж вокруг дома и ливневую (дождевую) канализацию. Дренаж защищает фундамент дома от разрушительного действия грунтовых и дождевых вод, противодействуя повышенной влажности и образованию домовых грибов и плесени. Ливневая канализация собирает воду, стекающую с крыш, а также поверхностные паводковые стоки.

     По расположению и функциям дренажные системы делятся на поверхностные, оборудуемые на некотором расстоянии от дома и пристенные, располагающиеся на уровне подошвы фундамента по его периметру. Поверхностный дренаж собирает и отводит избыточную дождевую и талую воду с поверхности участка, а пристенный - воду, вплотную подходящую к фундаменту, предотвращая затопление подвала.
     Непросто советовать автору письма, не только проигнорировавшему принципиальные положения, но и впредь заведомо отвергающему услуги специалистов. Однако если руководствоваться логикой здравого смысла,  другого пути нет. Хотя, чисто теоретически, в крайнем случае и при большом желании, чтобы вырезать гланды, можно обратится, пусть и к непрофильному, но врачу, например, … гинекологу, но уж никак не к первому встречному прохожему.
     Совершенно необъяснимо, почему в столь скверной ситуации, чреватой скорым разрушением дома, человек предпочитает призвать тех, кто не специализируется на решении данной проблемы. Чтобы усугубить ситуацию? Чтобы «на круг» затратить больше средств? Но ведь сам утверждает, что бюджет его ограничен. На этот счет есть хорошая пословица: «скупой платит дважды, а невежда всю жизнь». Ведь совершенно очевидно, что современные потребители принимают любое решение, руководствуясь оценочным оселком цена/качество. 

     Поставить точный диагноз для описанного случая, можно лишь посмотрев натуру. Давать читателю заочный совет - не совсем правильно. Для адекватного осознания своей проблемы и получения возможных вариантов принятия мер (и оценки их стоимости), ему следует обратиться в 2-3 фирмы, специализирующиеся на гидрозащите и водоотводу и из первых уст получить диагноз и рецепт. За подобные экспресс-консультации денег не берут.
     Чтобы исправить тяжелую ситуацию, потребуется найти грамотные решения, выполнить присущий данной ситуации перечень видов и объемов работ, реализовав одну из рекомендованных технологий и приобретя необходимые для этого материалы. На все это потребуются средства. А чтобы эти средства не оказались «выброшенными на ветер», следует обращаться ТОЛЬКО к специалистам, которые, изучив ситуацию, поставят верный диагноз и предложат заказчику на выбор варианты решений. 
     Перечислить все возможные комбинации в короткой статье не представляется возможным. Стоимость этих технологических «наборов» зависит от исходных данных и местных факторов влияния, видов и объемов работ, стоимости материалов и оборудования, качества монтируемых элементов (кровли, труб, воронок решеток, лотков, труб и т.п.) 
     При желании, из этих вариантов можно выбрать самый недорогой, переложив сегодняшние затраты на завтра. Однако эксплуатационные расходы накапливаются и возрастают по закону снежного кома, поэтому, все-таки лучше выбирать не дешевый, а оптимальный вариант. 
     Самое простое напрашиваемое решение – укладка по периметру дома перфорированной трубы в траншею, отрытую заподлицо с подошвой фундамента (с последующей обратной засыпкой, послойным уплотнением - трамбовкой и проливкой - и, конечно же, отмосткой). Однако подобный «дренаж», выполненный непрофессионально, без учета многих нюансов, не только не разрешит проблему, но и может усугубить ее, согнав всю воду с участка к фундаменту дома. 

     В заключение статьи позволю себе дать совет тем, кто только затевает свои стройки. В идеале, при строительстве дома, целесообразно оборудовать многофункциональную систему отвода воды, которая при необходимости будет включать в себя подземную ливневую канализацию, поверхностный водоотвод, пристенный и поверхностный дренажи. Единовременные затраты на монтаж подобной системы сторицей окупаются, сохраняя сам дом и капитализированные в него средства.
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